# Compara imágenes

### Sinopsis

#### Otras -> Compara imágenes -> Compara imágenes

### Entradas

#### Dos imágenes

####

- Binarias, 2 niveles de gris: (0,255).
- Escala de grises, 256 niveles de gris: (0 ... 255).
- Color, 3 mapas de color individuales R, G y B, cada uno de 256 niveles de gris.

### Salidas

#### Valores enteros devueltos

####

- Fin de la ejecución, valor 0. Las dos imágenes son iguales.
- Error 80 al ejecutar el módulo, valor 80. Las imágenes son incompatibles.
- Error 81 al ejecutar el módulo, valor 81. Las imágenes difieren en, al menos, el valor de un píxel.

NOTA: Las cabeceras de una imagen binaria y la misma imagen en escala de grises son iguales.

### Descripción

#### Aplica el operador de comparación (==) entre cada píxel de las dos imágenes de entrada. El resultado es un valor entero.

### Ejemplo con imágenes

| Icono
|  | Error 81 al ejecutar el módulo | Imágenes binarias
|  | Error 81 al ejecutar el módulo | Imágenes en escala de grises
|  | Error 80 al ejecutar el módulo | Imágenes en color y en escala de grises
|  | Error 81 al ejecutar el módulo | Imágenes binarias y en escala de grises
Imagen de entrada 1 | Imagen de entrada 2 | Salida

### Ejemplo numérico

0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | Las dos imágenes son iguales
2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
12 | 255 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 255 | 14 | 15 | 16 | 17
Imagen de entrada 1 | Imagen de entrada 2 | Salida

### Módulo

#### cmpImg.dll

# Lectura BMP

### Sinopsis

#### Otras -> Lectura imágenes -> Leer BMP

### Interfaz

### Entradas

#### Una imagen en formato BMP

####

- Mapa de bits monocromo, 1 bit por píxel.
- Mapa de bits en escala de grises, 8 bits por píxel.
- Mapa de bits de 16 colores, 4 bits por píxel.
- Mapa de bits de 256 colores, 8 bits por píxel.
- Color verdadero, 24 bits por píxel.

### Salida

#### Una imagen

####

- Binaria, 2 niveles de gris: (0,255).
- Escala de grises, 256 niveles de gris: (0 ... 255).
- Color, 3 mapas de color individuales R, G y B, cada uno de 256 niveles de gris.

### Descripción

#### Crea una imagen sin comprimir de uno o tres canales en dos dimensiones, correspondiente a la imagen de entrada en formato BMP.

### Icono

### Módulo

#### LeeImg.dll